附件3：岩棉彩钢板技术要求
[bookmark: _GoBack]岩棉彩钢板技术要求
一、彩钢板材料要求
1、彩钢板材料质量需满足国家、行业等有关规定要求；
2、机制岩棉夹芯彩钢板，板厚50mm；基板厚度0.5mm；
3、隔墙及吊顶彩钢板的颜色由发包人确认。
二、彩钢板安装要求
1、材料进场：因不锈钢工部清洁度要求较高，构件应按施工进度计划要求，运抵安装现场，轻搬轻放，避免划伤，并分类整齐堆放，严加保管。
2、测量放线：严格对照施工图，现场测定轴线，标高尺寸，清理安装现场，准确放出大样。安装前必须严格放线，墙角应垂直交接，防止累积误差造成壁板倾斜扭曲。壁板的垂直度偏差需符合规定要求。
3、材料检验：不锈钢工部构配件材料安装前，严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的构配件材料严禁安装。
4、现场清理：安装现场必须保持清洁、无积尘，并在施工过程中对零部件和场地随时清扫、擦净。
5、结构连接：在施工安装时，应首先进行吊件、铆固件等主体结构、地面的连接件的固定。
6、施工操作
（1）按施工程序安装工艺节点具体要求进行施工。
（2）地马槽与地坪的连接必须牢固，不得松动，用射钉间隔1 米左右将地马槽固定在地面上。装地马槽之间的垂直连接处应做好拼缝、拼角连接或预留出R球的位置。
（3）③、壁板与壁板连接必须平整无凹凸，缝隙均匀，注胶平整光滑。安装时要用吊线锤控制壁板的垂直度，安装好的板材做好彼此之间的定，以防止壁板整体倾斜。
（4）安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。
（5）壁板上窗框四角铝合金处理合缝、平整，并且在玻璃安装之后用橡皮条将玻璃压紧，若有技术要求需将窗户上部和两边橡皮条带胶压实，以防震动, 橡皮条脱落。
（6）密封胶应平直光滑，不应有间断、外露、毛边等现象。
（7）壁板安装同时要配合好电工，将接地扁铁与地面很好接触，以消除静电现象。
（8）隐蔽验收：在安装的施工过程中必须随时清扫灰尘，对掩蔽空间的清扫应做好清扫记录。
（9）外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹。
（9）成品保护：加强成品 保护教育，对已安装的成品或半成品严加保护，防止被污染及损坏。严格按顺序施工，做到衔接合理，避免返工，造成材料浪费、成品受损。
（10）现场管理：制定施工区域施工管理制度，控制人物流造成的区域污染。




